**OPIS TECHNICZNY DO PRZEDMIARÓW**

W pomieszczeniach w których będą wykonywane roboty budowlane należy zdemontować wszystkie oprawy oświetlenia ogólnego, awaryjnego/ewakuacyjnego, starannie zabezpieczyć przed zniszczeniem, a po wykonaniu robót budowlanych ponownie je zamontować.

W przebudowywanych pomieszczeniach Wykonawca zdemontuje rolety, zabezpieczy je przed zniszczeniem i ponownie zamontuje przed oddaniem pomieszczeń do użytkowania.

Z zakresu instalacji teletechnicznych wyłączono instalację systemu przywoławczego, CCTV, wideodomofonową oraz kontroli dostępu.

Przy wymianie grzejników żeliwnych żeberkowych na panelowe należy zamontować istniejące zawory grzejnikowe i termostatyczne z głowicami. Zawory te były zamontowane 2021r.

Wykonawca po wykonaniu instalacji gazów medycznych przez innego wykonawcę wykona prace związane z zakryciem /obudową instalacji odpowiednio do przewidzianej zabudowy w dokumentacji projektowej (strop podwieszany, obudowy GK, zakrycie bruzd, szpachlowania, malowania).