[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.46
nan=BUDOWA ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU1310OPERACYJNEGO
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	17	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	2	1
own=2	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=
ka=Do weryfikacji	16711680	Do uzupełnienia	255	Zweryfikowane	49152

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWAIA WE WROCŁAWIU Sp. z o.o
afn=pl. Solidarnośći 1/3/5 ; 53 - 661 Wrocław
nb=BUDOWA ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIĘDZY BUDYNKAMI SZPITALA
ab=UL. OGRODOWA 9; 89-200 SZUBIN
ni=NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE SP. Z O.O.
ai=UL. MICKIEWICZA 7; 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ
br=BUDOWLANA
nk=mgr inż. Paweł Puchta	
dt=Czerwiec 2023
kln=UWAGA : 13101310Ilekroć w opracowaniu zostały użyte znaki towarowe wyrobów, patenty lub pochodzenie wyrobów, to uczyniono tak zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tylko i wyłącznie w celu doprecyzowania cech technicznych i funkcjonalnych oraz standardów jakościowych wyrobów, a użycie tych nazw zostało poprzedzone skrótem „np.”. Użycie tych nazw oznacza tylko i wyłącznie to, że przy realizacji projektu dopuszcza się zastosowanie zarówno wyrobów, których nazwy zostały użyte jak i wyrobów równoważnych, przy czym cechy równoważności – techniczne i funkcjonalne – są określone w opisie następującym po nazwie wyrobu. 13101310Wykonany kosztorys inwestorski określa jedynie szacunkową wartość robót i pozwala  Inwestorowi zorientować się w przybliżeniu na jakim poziomie powinny buć oferowane ceny i stanowić kryterium porównawcze przy wyborze najkorzystniejszej oferty.1310
cpv=45215000-7	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[ELEMENT 1]
na=ŁĄCZNIK
wa=0
kn=0	0	0
id=8003
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Wyburzenia1310
wa=0
kn=0	0	0
id=8252
nu=1.1

[POZYCJA]
id=8286
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=6.765
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6.765	1	2.05*1.65*2 <istniejące drzwi zewnętrzne>					

[POZYCJA]
id=8287
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	I 0812-01	I	0812-01		1
mpn=1211
na=Ręczne przenoszenie stolarki bud.surowej,ościeżnic,skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m (wyniesienie demontowanych drzwi)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=6.765
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 2

[PRZEDMIAR]
wo=6.765	1	#p1					

[POZYCJA]
id=8342
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-11	4-01	0353-11		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru podokienników istniejących
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 2

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	0,9*2 <okna w budynkach istniejących>					
wo=2.7	1	1,35*2 <okna w budynkach istniejących>					

[POZYCJA]
id=8343
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-05	4-01	0353-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic (okienne i drzwiowe)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=8.165
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 2

[PRZEDMIAR]
wo=1.28	1	0.8*0,8*2 <okna w budynkach istniejących>					
wo=6.885	1	1.35*2,55*2 <okna w budynkach istniejących>					

[POZYCJA]
id=8288
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	I 0812-02	I	0812-02		1
mpn=1211
na=Ręczne przenoszenie stolarki bud.surowej,ościeżnic,skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie (wyniesienie demontowanych skrzydeł drzwiowych)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=14.93
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
krn=10
nsn=SST 2

[PRZEDMIAR]
wo=14.93	1	#p1+#p4					

[POZYCJA]
id=8289
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-02	4-01	0212-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - pochylnia istniejąca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.963
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.9625	1	<Schody istniejące> 2,75*0,35<przyjęto>					

[POZYCJA]
id=8293
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-03	4-01	0212-03		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - pochylnia istniejąca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.96	1	<pochylnia istniejąca> 19.80*0.20 <przyjęto>					

[POZYCJA]
id=8396
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-06	4-01	0212-06		1
mpn=1211
na=Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych <istniejący zbiornik kolidujący z łącznikiem> - przyjęto  grubość wyburzanego elementu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=31.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14.88	1	4.8*15.5*0,2<strop i podłoga zbiornika - przyjęto>					
wo=16.24	1	(4.8*2+2*15.5)*2*0.2<ściany zbiornika - przyjęto>					

[POZYCJA]
id=8291
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-19 0108-20 	4-01	0108-19	 0108-20 	1
mpn=40:0:90969,101211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 9 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=36.043
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=36.043	1	#p7+#p6+#p8					

[POZYCJA]
id=8393
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0801-07	2-31	0801-07		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100 <przyjęto>					

[POZYCJA]
id=8292
pd=						0
na=Koszty utylizacji gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=36.04
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=36.043	1	#p9					

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8253
nu=1.2

[POZYCJA]
id=8254
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0118-02	2-01	0118-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=120
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 1

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	6.*20.0					

[POZYCJA]
id=8294
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0203-08	2-01	0203-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=115.29
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 1

[PRZEDMIAR]
wo=115.29	1	(4.0)*(1.5)*1.05*18.30					

[POZYCJA]
id=8397
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0210-08	2-01	0210-08		1
mpn=_1211
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=125.29
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=9
nsn=SST 1

[PRZEDMIAR]
wo=235.29	1	#p13+#p12					
wo=-30	1	-30 <Obsypanie ścian od zewnętrz -  przyjęto> 					
wo=-80	1	-80 <Obsypanie w miejscu wyburzonego zbiornika - przyjęto> 					

[POZYCJA]
id=8295
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0115-01	2-01	0115-01		1
mpn=_1211
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=132.584
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 1

[PRZEDMIAR]
wo=132.5835	1	#p13+#p13*0.15 <wykop>					

[POZYCJA]
id=8255
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0210-04	2-01	0210-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=103.29
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=9
nsn=SST 1

[PRZEDMIAR]
wo=103.29	1	#p12*0.15+#p13-#p17					

[POZYCJA]
id=8370
pd=	KNR	2-01 0320-01	2-01	0320-01		0
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych  szer. 0.8-1.5 m głębok.do 1.5 m kat.gr.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=30
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ściany fundamentowe:		
wo=30	1	30 <przyjęto grunt rodzimy>					
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8380
pd=						0
na=Zabezpieczenie sieci ciepłowniczej pod fundamentami - Istniejące przewody rozdzielczej sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy 2xDN139,7/225 w miejscu wykopu zabezpieczyć stalowymi rurami osłonowymi o 2xDN300, przestającymi 1,0m poza obrys proj. budynku łącznika, zgodnie z opracowaniem graficznym. Przewody ciepłownicze ułożyć w rurach osłonowych na płozach i zamknąć manszetami. Sposób zabezpieczenia istn. sieci wg wytycznych technicznych wydanych przez KPEC Bydgoszcz.13101310Dodatkowo na całej długości kolizji sieci z budynkiem przewidzieć zabezpieczenie istn. przewodów teletechnicznych za pomocą rur dwudzielnych typu AROT, a istn. rurociągów wody zimnej za pomocą rur osłonowych stalowych o DN125 <wycena szacunkowa>
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=Stan ZERO
wa=0
kn=0	0	0
id=8256
nu=1.3

[POZYCJA]
id=8257
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym <chudy beton>
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2.964
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 3.1

[PRZEDMIAR]
wo=1.33	1	3.8*0.7*0.1*5   <pod ławy>					
wo=1.6335	1	0.45*0.1*(18.0+18.30)   <pod podwaliny>					

[POZYCJA]
id=8258
pd=	KNR	2-02 0202-02	2-02	0202-02		1
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	(3,6)*0.5*0.40*5  <ławy Ławy L1>					

[POZYCJA]
id=8296
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0101-05	2-02	0101-05		1
mpn=_1211
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2.706
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.706	1	0,24*2,75*0,82*5 <ściany Sc1>					

[POZYCJA]
id=8259
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-01	0-20	0267-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Podwaliny żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu wariant II (transport betonu pompą)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=35.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 2.2

[PRZEDMIAR]
wo=35.6499	1	0.99*(17.80+18.21) <ściana 22cm>					

[POZYCJA]
id=8260
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-03	0-20	0267-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podwaliny żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant I - ściana gr 22 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=35.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=12
nsn=SST 2.2

[PRZEDMIAR]
wo=35.65	1	(#p22) <ściana 22cm>					

[POZYCJA]
id=8263
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-01	2-31	0106-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=50.353
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50.3525	1	2,75*18,31					

[POZYCJA]
id=8264
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=50.353
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50.353	1	 #p24					

[POZYCJA]
id=8265
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-04	2-31	0105-04		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=50.353
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=6

[PRZEDMIAR]
wo=50.353	1	#p24					

[POZYCJA]
id=8266
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1.619
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 3.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.432	1	(#p20)*0.12 <Ławy fundamentowe>					
wo=0.7843	1	(#p23)*0.22*0.10 <ściany 22 cm>					
wo=0.4028	1	(#p29)*0.08 <plyta konstrukcyjna  podłogi>					

[POZYCJA]
id=8298
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50.50					

[POZYCJA]
id=8297
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-03	2-02	1101-03		1
mpn=1211
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym <plyta konstrukcyjna>
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=5.035
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5.0353	1	(#p24)*0.1					

[POZYCJA]
id=8269
pd=						0
na=Uszczelnienie szczelin skurczowych - wg projektu, (nacięcie i wypełnienie szczeliny mat. SIKA + zabezpieczenie Weber Superflex B240)
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=17.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=17.5	1	3.5*5 <przyjęto>					

[ELEMENT 2]
na=Konstrukcja Stalowa i Sciany
wa=0
kn=0	0	0
id=8272
nu=1.4

[POZYCJA]
id=8274
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0208-06	7	0208-06		1
mpn=_1211
na=Wykonanie konstrukcji stalowej łącznika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3.703
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 2.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.91769	1	(3.36+3.16)*5*28.15/1000 <słupy PK 150x6,3>					
wo=0.1325924	1	(2.11)*2*2*15.71/1000 <słupy - ościeża>					
wo=0.133535	1	4.25*2*15.71/1000 <rygle>					
wo=0.274925	1	3.5*5*15.71/1000 <rygle>					
wo=1.437465	1	18.30*5*15.71/1000 <rygle>					
wo=0.396744	1	18.30*2*10.84/1000 <płatwie>					
wo=0.106912	1	5.14*4*2.6*2/1000 <stężenia ścian>					
wo=0.053456	1	5.14*4*2.6/1000 <stężenia dachu>					
wo=0.25	1	250/1000 <przyjęto na spawy +śruby>					

[POZYCJA]
id=8275
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0919-02	7	0919-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowej RAL 9007
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3.703
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 2.1

[PRZEDMIAR]
wo=3.703	1	#p31					

[POZYCJA]
id=8338
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0919-02	7	0919-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą zabezpieczającą pożarowo konstrukcję stalową np. FLAMEL STAL
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3.703
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 2.1

[PRZEDMIAR]
wo=3.703	1	#p31					

[POZYCJA]
id=8333
pd=Energobudowa wyd.I 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	13-13 0901-01	13-13	0901-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Lekka obudowa ścian z płyt warstwowych : RAL 9007
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=135.494
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=135.494	1	3,70*18,31*2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8334
pd=Energobudowa wyd.I 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	13-13 0901-05	13-13	0901-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych  : RAL 9007
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=55.846
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=55.8455	1	3.05*18.31					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8278
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obrobienie zwieńczeń attyk
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=58.592
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=58.592	1	0.8*18.31*4  <zwieńczenia i wnetrza attyk i  koryto>					

[POZYCJA]
id=8390
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obrobienie zwieńczeń attyk
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10 <połaczenie z budynkami>					
wo=5	1	5 <parapety, kapinosy>					

[POZYCJA]
id=8389
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obrobienie zwieńczeń attyk
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10 <połaczenie z budynkami>					
wo=5	1	5 <parapety, kapinosy>					

[POZYCJA]
id=8339
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - Zamórowanie okna elewacyjnego w istniejącym budynku.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=0.211
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.2112	1	0.8*0,8*0.33					

[POZYCJA]
id=8375
pd=						0
na=Rusztowania zewnętrzne
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=108
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	6*18					

[ELEMENT 2]
na=Slusarka 
wa=0
kn=0	0	0
id=8279
nu=1.5

[POZYCJA]
id=8280
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne -  Drzwi z profili aluminiowych gr. 70mm ( profil ciepły) w kolorze RAL 9007 z płytą termiczną, o współczynniku U? 1,10 W/m2K, dwuskrzydłowe, asymetryczne, uchylne o wymiarach 150/200 (110+40),– szkło zespolone antywłamaniowe P4, 1310wyposażone w samozamykacz. Drzwi z zamkiem patentowym, antywłamaniowym, skrzydła osadzone w ościeżnicy na trzech zawiasach uniemożliwiających wyważenie drzwi.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=6.765
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6.765	1	1,65*2,05*2					

[POZYCJA]
id=8336
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe EI60 - wewnętrzne - Drzwi z profili aluminiowych gr. 75mm w kolorze RAL 9007, bez wymaganej izolacyjności cieplnej, dwuskrzydłowe,asymetryczne, uchylne o wymiarach 150/200 (110+40), wypełnienie skrzydła – szyba zespolona ognioodporna- przejrzysta 1310w klasie odporności ogniowej EI60, dymoszczelne, wyposażone w samozamykacz. Drzwi z zamkiem patentowym, antywłamaniowym. Skrzydła osadzone w ościeżnicy na trzech zawiasach uniemożliwiających wyważenie drzwi.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=6.765
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6.765	1	1,65*2,05*2					

[POZYCJA]
id=8337
pd=MBiPMB 1984	KNP	02 1507-07.01	02	1507-07.01		1
mpn=1211
na=Umocowanie odbojów drzwiowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 4.2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=8344
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-04	202	1025-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okna z izolowanych profili termicznych o pow.do 1.0 m2 (wyposażenie wg zestawienia) -EI60
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.723
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.7225	1	0,85*0,85					

[POZYCJA]
id=8345
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-02	202	1025-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okna o pow.ponad 1.5 m2 (wyposażenie wg zestawienia) -EI60
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6.732
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6.732	1	1.32*2.55*2					

[POZYCJA]
id=8371
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0129-01	2-02	0129-01		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=8372
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0129-02	2-02	0129-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[ELEMENT 2]
na=Izolacje fundamentów
wa=0
kn=0	0	0
id=8351
nu=1.6

[POZYCJA]
id=8352
pd=	KNR-W	2-02 0604-0204	2-02	0604-02	04	1
na=Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=SST 3.8

[PRZEDMIAR]
wo=10.95	1	0.6*3.65*5<ławy>					

[POZYCJA]
id=8353
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=89.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 3.8

[PRZEDMIAR]
wo=73.2	1	18.30*2*2 <podwaliny>					
wo=16.5	1	0,6*2,75 *2*5 <ściany fundamentowe>					

[POZYCJA]
id=8354
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=89.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 3.8

[PRZEDMIAR]
wo=89.7	1	#p49					

[POZYCJA]
id=8355
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0616-10	2-02	0616-10		1
mpn=_1211
na=Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z folii PCW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 3.8

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	17*4 <krawędzie z budynkami>					

[POZYCJA]
id=8356
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0642-01	0-29	0642-01		1
mpn=1211
na=Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (ekstrudowany) mocowanymi punktowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=45.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 3.7

[PRZEDMIAR]
wo=45.62	1	(18.31*2+9)*1.0 <łącznik i budynki przy wejściach>					

[POZYCJA]
id=8357
pd=	KNNRW	3 0207-01	3	0207-01		1
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=45.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=SST 3.8

[PRZEDMIAR]
wo=45.62	1	(18.31*2+9)*1.0 <łącznik i budynki przy wejściach>					

[POZYCJA]
id=8377
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0502-01	AT-31	0502-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3.296
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.2958	1	18.31*2*0.09 <cokół>					

[POZYCJA]
id=8378
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0502-03	AT-31	0502-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany ręcznie na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=32.958
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=32.958	1	18.31*2*0.90 <cokół>					

[ELEMENT 2]
na=Posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=8306
nu=1.7
cpv=45432100-5

[POZYCJA]
id=8360
pd=	KNR-W	2-02 0604-0204	2-02	0604-02	04	1
na=Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=50.353
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=SST 3.8

[PRZEDMIAR]
wo=50.3525	1	2.75*18.31<płyta  podposadzkowa>					

[POZYCJA]
id=8361
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 10 cm poziome na  - jedna warstwa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=50.353
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 3.8

[PRZEDMIAR]
wo=50.353	1	#p56					

[POZYCJA]
id=8362
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=50.353
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 3.8

[PRZEDMIAR]
wo=50.353	1	#p56					

[POZYCJA]
id=8347
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-02	2-02	1106-02		1
mpn=_1211
na=Szlichta zatarta na gładko grubości 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=50.353
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50.353	1	#p56					

[POZYCJA]
id=8358
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-03	2-02	1106-03		1
mpn=_1211
na=Szlichta zatarta - pogrubienie posadzki o 1 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=50.353
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=35

[PRZEDMIAR]
wo=50.353	1	#p56					

[POZYCJA]
id=8359
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
mpn=_1211
na=Szlichta zatarta - dopłata za zbrojenie siatką stalową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=50.353
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50.353	1	#p56					

[POZYCJA]
id=8311
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-03	2	1209-03		1
mpn=_1211
na=Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm <wewnątrz>
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=50.353
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50.353	1	#p56					

[POZYCJA]
id=8312
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-05	2	1209-05		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej <wewnątrz>
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=42.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=42.6	1	18.30*2+6 <wewnątrz>					

[ELEMENT 2]
na=Prace wykończeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8281
nu=1.8

[POZYCJA]
id=8283
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0546-02	202	0546-02		1
mpn=1211
na=(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=8284
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0546-04	202	0546-04		1
mpn=1211
na=(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=8285
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0550-03	202	0550-03		1
mpn=1211
na=(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2*5					

[POZYCJA]
id=8367
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - naprawy w  miesjcach lączenia budynów  (stara elewacja)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5*2<przyjęto>					

[POZYCJA]
id=8368
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   - naprawy w  miesjcach lączenia budynów  (stara elewacja+glify okienne)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	10*2<przyjęto>					

[POZYCJA]
id=8369
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0114-02	0-39	0114-02		1
mpn=1211
na=Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 - naprawy w  miesjcach lączenia budynów  (stara elewacja+glify okienne)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	10*2<przyjęto>	natryski				

[POZYCJA]
id=8379
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1519-01	2-02	1519-01		1
mpn=_1211
na=Malowanie ścian zewnętrznych farbą emulsyjną  - naprawy w  miesjcach lączenia budynów  (stara elewacja+glify okienne)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 4.6

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p68 <przyjęto>					

[POZYCJA]
id=8381
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1208-02	2-02	1208-02		1
mpn=_1211
na=Balustrady schodowe - balustrada środkowa podwójna, stalowa, ocynkowana malowana proszkowo
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=5.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	5,6					

[POZYCJA]
id=8382
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1208-03	2-02	1208-03		1
mpn=_1211
na=Pochwyt stalowy na wspornikach <pochwyt ścienny> stalowa, ocynkowana malowana proszkowo
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=11.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11.2	1	5,6*2					

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych
wa=0
kn=0	0	0
id=8314
nu=1.9

[POZYCJA]
id=8315
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0203-08	2-01	0203-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 1

[PRZEDMIAR]
wo=4.88	1	(2.4+3.7)*0,8					

[POZYCJA]
id=8316
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0210-04	2-01	0210-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=9
nsn=SST 1

[PRZEDMIAR]
wo=4.88	1	#p73					

[POZYCJA]
id=8317
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym <chudy beton>
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.244
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 3.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.244	1	(2.4+3.7)*0.4*0.1					

[POZYCJA]
id=8318
pd=	KNR	2-02 0202-02	2-02	0202-02		1
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	(6,4)*0.25*0.45<ławy schodów zewnętrznych >					

[POZYCJA]
id=8384
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0219-01	2-02	0219-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	(6,48+7,48)*0,2 <schody zewnętrzne +  pochylnia>		

[POZYCJA]
id=8323
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.086
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 3.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.0864	1	(#p76)*0.12 <Ławy fundamentowe>					
wo=0	1	(#p77)*0.15 <schody i pochylnie>					

[POZYCJA]
id=8325
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=32.442
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=32.442	1	1.20*(3,15+1,5+3,4+4,38+3,0+3,4+4,38)+1,35*3,40					

[POZYCJA]
id=8330
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1208-02	2-02	1208-02		1
mpn=_1211
na=Balustrady schodowe, stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=17.05
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=17.05	1	2,85*2+4,85+3,35+3,15					

[POZYCJA]
id=8340
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Identyfikacja wizualna pomieszczeń - Tabliczki przydrzwiowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=8391
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Sprzęt p.poż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=8383
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Daszki nad wejściami - szklane systemowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=8346
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Wycieraczki systemowe szczotkowe (przy wejściach) mocowane we wnękach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.72	1	1.2*0.6+2.0*1.0					

[POZYCJA]
id=8364
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0114-02	0-39	0114-02		0
na=Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=BO-01.07
ka=16711680

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16 <schody podjazd -zewnętrzne>					

[POZYCJA]
id=8386
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 3.8

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	#p85					

[POZYCJA]
id=8387
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-03	2	1209-03		1
mpn=_1211
na=Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - plytki niepoślizgowe, na zewnątrz
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=15.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15.35	1	7,85+7,50					

[POZYCJA]
id=8388
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-05	2	1209-05		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej - mrozoorporne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.7	1	3.70					

[ELEMENT 2]
na=Platforma przyschodowa w budynku głównym szpitala
wa=0
kn=0	0	0
id=8394
nu=1.10

[POZYCJA]
id=8395
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Platforma przyschodowa w istniejącej klatce - zakup dostawa i montaż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

