[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=BUDOWA ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO POMIĘDZY BUDYNKAMI SZPITALA W SZUBINIE
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk 
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUZBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. Z O.O.
afn=PL. SOLIDARNOŚCI 1/3/5; 53-661 WROCŁAW
nb=BUDOWA ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIĘDZY BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIAŁKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA W NAKLE I SZUBINIE SP. Z O.O.
ab=UL. OGRODOWA 9; 89-200 SZUBIN
ni=NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE SP. Z O.O. 
ai=UL. MICKIEWICZA 7; 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ
br=INST, SANITARNE
nk=BSiPSZ Wrocław Sp. z o.o.
dt=06-2023

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=75	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk 
wa=10	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm kl.III
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1018
wc=0	0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=betoniarze gr.III
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=bitumiarze gr.II
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=bitumiarze gr.III
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=brukarze gr.II
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=brukarze gr.III
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste nasycone
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0509
wc=0	0

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe FH20-60/120
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=751.98	PLN
kz=4	-1		1	
il=2
wc=0	0

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=haki do rur
id=6600099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=1.39	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0
wc=0	0

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=kausze stalowe ocynkowane
id=7830199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=25
wc=0	0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Klej Thermaglue (puszka - 1 litr)
id=6761202	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=65.13	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7691
wc=0	0

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm
id=1120001	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=2.5
wc=0	0

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewn. do 20 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=35.6	PLN
kz=4	-1		1	
il=8
wc=0	0

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=linka stalowa ocynkowana śr.5 mm
id=1331200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=6.24
wc=0	0

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 15mm
id=5100401	1
jm=szt	020
ce=0
cw=2.38	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6
wc=0	0

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nominalnej 15 mm
id=5109999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=40.5536
wc=0	0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Nasada kominowa obrotowa d150 z podstawą dachową
id=6524199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=302.5	PLN
il=2
wc=0	0

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Nawietrzak ścienny hybrydowy ciśnieniowy np. typu TL100DE FLOP SYSTEM
id=6522199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=417	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wc=0	0

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=otuliny Thermacompact S-2 gr. 13 mm fi15
id=6750177	1
jm=m	040
ce=0
cw=4.75	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76.912
wc=0	0

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm
id=5101301	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=9.35	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wc=0	0

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Regulacja instalacji wentylacji
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=650	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
wc=0	0

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=30	PLN
il=103.5308
wc=0	0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=30	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=robocizna'
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=30	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=30	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (MP)
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=23.81	PLN
il=18.5366
wc=0	0

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 21,3/2,3(15)mm
id=5060700	1
jm=m	040
ce=0
cw=6.41	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wc=0	0

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr.nominalnej 15 mm
id=5030999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=72.7168
wc=0	0

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=87.81	PLN
il=0.5621
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0
wc=0	0

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=5.7049
wc=0	0

[RMS ZEST 52]
ty=R
na=spawacze gr.III
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=spawacze gr.III
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=spawacze gr.III
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=spawacze gr.III
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=spawacze gr.III
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym
id=1342306	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6.24
wc=0	0

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Środek transportowy
id=793378203	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=87.81	PLN
il=4.54
wc=0	0

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.4685
wc=0	0

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0
cw=8.5	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.34
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0
wc=0	0

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm''''
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0
cw=14.6	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.3933
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0
wc=0	0

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=tarczki ochronne
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=3.2	PLN
kz=4	-1		1	
il=4
wc=0	0

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Taśma duct tape 25mm x 9m
id=6761140	1
jm=m	040
ce=0
cw=1.58	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1601
wc=0	0

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm
id=5102801	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=27.6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wc=0	0

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nominalnej 15 mm
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=48.944
wc=0	0

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=6.3	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2328
wc=0	0

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=zawory grzejnikowe odcinające mosiężne o śr. 15 mm
id=5730901	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=62	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0
wc=0	0

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Zawór kul.gwint.równoprz. fi15mm
id=5702801	1
jm=szt	020
ce=0
cw=17.11	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
wc=0	0

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną o śr. 15 mm
id=5730901	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=148.6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0
wc=0	0

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Zawór wywiewny KE-100-SL9010
id=6520299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=64	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.07
wc=0	0

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 15mm
id=5730001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=15.34	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
wc=0	0

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15 mm
id=6080199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=13.7	PLN
kz=4	-1		1	
il=4
wc=0	0

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm
id=5102901	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=27.6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wc=0	0

[RMS ZEST 74]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0
wc=0	0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA C.O.
wa=0
kn=0	0	0
id=3896
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=3897
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-12	2-15	0418-12		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=4.21	0	4.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3898
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
na=Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 20 mm do grzejników
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3900
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0509-01	4-02	0509-01		1
na=Zawory grzejnikowe odcinające o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3901
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0509-01	4-02	0509-01		1
na=Zawory termostatyczne z głowicą termostatyczną o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3899
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0111-01	4-02	0111-01		1
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - włączenie do istn. instalacji c.o.
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3902
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-01	2-15	0402-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=69.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=69.92	1	(19.25+2,6)*2*1.6		

[RMS 37]
nz=0.397	0	0.397
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3907
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-02	4	0406-02		1
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych(materiały i sprzęt)
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	opis
wo=1	1	1		

[RMS 48]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3908
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-02	4	0406-02		1
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych(robocizna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=69.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	jw
wo=69.92	1	#p6		

[RMS 37]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3909
pd=KNNR	KNNR	4 0128-0210	4	0128-02	10	0
na=Płukanie instalacji  w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=69.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	jw
wo=69.92	1	#p6		

[RMS 37]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3910
pd=KNNR	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		0
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	jw
wo=2	1	2		

[RMS 37]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3911
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-05	0-34	0107-05		1
na=Izolacja rurociągów śr. 15mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 13 mm (J) metodą izolowania po montażu rurociągu
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=69.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=69.92	1	#p6		

[RMS 37]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.0738	0	0.0738
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.00145	0	0.00145
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=WENTYLACJA
wa=0
kn=0	0	0
id=3810
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=3815
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0156-01	2-17	0156-01		1
na=Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 1.5
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 37]
nz=1.91	0	1.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3903
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0152-02	2-17	0152-02		1
na=Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 37]
nz=2.96	0	2.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3832
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0140-01	 z.o.3.4. 9903-1 	1
na=Zawór wentylacyjny o śr. 100 mm - wraz z próbą montażową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0.955*1.035
wm=1.035		1.035
ws=1.035		1.035

[RMS 47]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3813
pd=				 		0
na=Regulacja instalacji wentylacji
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=3772
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=3773
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-02	2-01	0317-02		1
na=Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=8.268
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.268	1	(5,3*1*1,3)*1,2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 37]
nz=2.8	0	2.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3882
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0107-01	4-01	0107-01		1
na=Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=25.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25.44	1	5,3*1,2*4		

[RMS 37]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3878
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-01	4-01	0108-01		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=8.268
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.268	1	#p16		

[RMS 37]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3790
pd=						0
na=Zabezpieczenie istn. sieci (c2xDN139,7/225) - rury osłonowe DN300 stal, L=5,30m + roboty towarzyszące
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=6000	PLN
wc=0	0	0	0	0	0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=3905
pd=						0
na=Zabezpieczenie istn. sieci (wIA50/woA80) - rury osłonowe DN125 stal, L=10,3m + roboty towarzyszące
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=1000	PLN
wc=0	0	0	0	0	0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

