[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.39
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zaopatrzenia	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nb=BUDOWA ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIĘDZY BUDYNKAMI SZPITALA  PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIAŁKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA W NAKLE I SZUBINIE SP. Z O.O. 
ab=NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE - KATEGORIA OBIEKTU XI; ul.Ogrodowa 9 ;  89 - 200 Szubin; nr działki: 1708/6, obręb: 0001 SZUBIN; jed.ewidencyjna: 041005_4.0001.1708/6, gmina: SZUBIN - MIASTO
ni=NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE SP. Z O.O. 
ai=ul.Mickiewicza 7; 89 - 100 Nakło nad Notecią
br=ELEKTRYCZNA
nk=Franciszek Thlon	
dt=KWIECIEŃ 2023r.
kln=Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót. Kosztorys sporządzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Z uwagi na to niektóre pozycje zostały założone i i wycenione szacunkowo na podstawie innych podobnych obiektów.Przedmiary Robót mają charakter wyłącznie informacyjny, pomocniczy-ułatwiający kalkulację ceny i nie stanowią podstaw do rozliczenia się Zamawiającego i Wykonawcy. Oferent zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze względu na specyfikację robót, mogą wystąpić roboty nie przewidziane w przedmiarze.13101310WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV:1310Lp.09Nazwa działu1310109Demontaż instalacji elektrycznych - CPV 45317000-21310209Rozdzielnice elektryczne CPV 45315700-5 1310309Trasy kablowe CPV 45317000-21310409Wewnętrzne Linie Zasilające WLZ CPV 45310000-31310509Instalacja oświetlenia CPV 45311200-21310609Instalacja połączeń wyrównawczych CPV: 45311100-11310709Instalacja uziomowa i odgromowa CPV 45317000-21310809Pomiary, CPV 45317000-213101310131013101310131013101310

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zaopatrzenia	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 303]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 293]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=27.93	1685966318
cw=27.93	PLN
il=-0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1223]
ty=R
na=Kompletne zabezpieczenie elementów objętych ochroną konserwatorską	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1629884464
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1532]
ty=R
na=Wykonanie kompletnych pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23.05	1629966655
cw=23.05	PLN
il=0

[RMS ZEST 1542]
ty=R
na=Zrealizowanie wyłączenia pożarowego systemu nagłośnienia w przypadku Alarmu II stopnia SSP	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23.05	1629884484
cw=23.05	PLN
il=0

[RMS ZEST 1849]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=26.5	1682062060
cw=26.5	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Demontaż instalacji elektrycznych - CPV 45317000-2
wa=0
kn=0	0	0
id=1420
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=1421
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0501-05	9	0501-05		1
na=Demontaż opraw oświetleniowych żarowych - analogia - demontaż oprawy zewnętrznej
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnice elektryczne CPV 45315700-5 
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=1407
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Kompletna rozbudowa i dostosowanie rozdzielnicy oddziałowej budynku na potrzeby zasilania odbiorów w projektowanym łączniku
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Trasy kablowe CPV 45317000-2
wa=0
kn=0	0	0
id=9
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=459
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						0		0

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-07	5	1209-07		1
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=771
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm - dla przewodów wtynkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[ELEMENT 1]
na=Wewnętrzne Linie Zasilające WLZ CPV 45310000-3
wa=0
kn=0	0	0
id=31
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=1296
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - Przewód (Cu) 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=101
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=101	1	101						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oświetlenia CPV 45311200-2
wa=0
kn=0	0	0
id=42
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=50
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne - czujnik ruchu 360st
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=1214
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - analogia - Oprawa oświetleniowa L1
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[POZYCJA]
id=721
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - analogia - Oprawa oświetlenia awaryjnego AW1 - certyfikat CNBOP
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=1409
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - analogia - oprawa oświetlenia awaryjnego podświetlająca znak bezpieczeństwa od wewnątrz EW1 - certyfikat CNBOP
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=1410
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - analogia - oprawa oświetlenia awaryjnego podświetlająca znak bezpieczeństwa od wewnątrz EW2 - certyfikat CNBOP
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=1411
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - analogia - oprawa oświetlenia awaryjnego podświetlająca znak bezpieczeństwa od wewnątrz EW z termostatem - certyfikat CNBOP
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja połączeń wyrównawczych CPV: 45311100-1
wa=0
kn=0	0	0
id=178
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=1406
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - Drut 4mm2 zgodnie z N-SEP E-007
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=84
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja uziomowa i odgromowa CPV 45317000-2
wa=0
kn=0	0	0
id=1412
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=1413
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - montaż uziomów poziomych - analogia - bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						0		0

[POZYCJA]
id=1414
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Kompletne połączenie instalacji uziomowej istniejącej i projektowanej
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1419
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		0
mpn=1211
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej - analogia - złącze kontrolno pomiarowe płaskownik-płaskownik dla instalacji uziemiającej
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Pomiary, CPV 45317000-2
wa=0
kn=0	0	0
id=188
nu=8
wn=			

[POZYCJA]
id=189
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=191
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-05	4-03	1205-05		0
na=Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=192
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-06	4-03	1205-06		0
na=Następny pomiar skutecznosci zerowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=193
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

